**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

**e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs**

**Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523**

**Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка**

**-----------------------------------------------------------------------------**

**Број: 60**

**Датум:19.03.2024.год**

**П О З И В**

**за достављање понуда**

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку – добара – Заштитна опрема која је планирана у Плану набавки на које се Закон не примењује под редним бројем 2.1.1, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок извршења:не дуже од 10 радних дана на адреси Наручиоца

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена без ПДВ.

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року до 45 дана од дана испоруке, а према испостављеној исправној фактури.

Рок за достављање понуда: 26.03.2024.године до 12:00 часова.

Начин достављања понуда: лично или путем поште на адресу ЈП за путеве и скд Ул. Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац.

Службеник за јавне и друге набавки

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

АЛЕКСИНАЦ

БРОЈ:

ДАТУМ:

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

За набавку добара – Заштитна опрема

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законски заступник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | Назив добра | Јед.мер | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| 1 | Кожне рукавице  SRPS EN 388:2019 I SRPS EN ISO 374-1:2017 | Пар | 8 |  |  |
| 2 | Рукавице – памучна плетенина са гумом на длану, доњој и горњој страни прстију  SRPS EN 388:2019 I SRPS EN ISO 374-1:2017 | Пар | 160 |  |  |
| 3 | Рукавице – заштита од хемикалија  SRPS EN 388:2019 I SRPS EN ISO 374-1:2017 | Пар | 10 |  |  |
| 4 | Радне **ципеле плитке са појачаном капом**  SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S1 SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Заштита прстију: метална капа  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Везивање: помоћу 4 пара алки и пертли  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 35 |  |  |
| 5 | Радне **ципеле плитке** **без појачане капе**  SRPS EN ISO 20345 ниво заштите 01 FO SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Појачања:  Предњи део: капна од термопластичног материјала  Петни део: луб од конита  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Проклизавање ђона (коефицијент трења):  Керамички под са раствором детерџента:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,32  -клизање пете ка напред ≥0,28  Челични под са глицерином:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,18  -клизање пете ка напред ≥0,13  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 37 |  |  |
| 6 | Радне **ципеле дубоке** **без појачане капе**  SRPS EN ISO 20345 ниво заштите 01 FO SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Појачања:  Предњи део: капна од термопластичног материјала  Петни део: луб од конита  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Проклизавање ђона (коефицијент трења):  Керамички под са раствором детерџента:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,32  -клизање пете ка напред ≥0,28  Челични под са глицерином:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,18  -клизање пете ка напред ≥0,13  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 17 |  |  |
| 7 | Радне **ципеле дубоке са појачаном капом**  SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S1 SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Заштита прстију: метална капа  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 25 |  |  |
| 8 | Радно одело **летње дводелно– плаво**  Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима , црвеним паспулом и флуо траком.  Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули и флуо трака која се наставља на леђима.  Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима , два џепа на бочним странама ногавица и са великим џепом на пластрону који се затвара патент затварачем.Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају пластичним копчама.  Тканина од које је израђено одело, тегет боје:  Површинске масе:230-260 g/m²  Сировински састав:65% полиестер ± 3,35% памук ± 3  Промена мера при прању на 60̊С : по дужини и ширини мах 3%  Постојаност обојења на:  -прање на 60̊С : оцена мин.4  -зној алкални: оцена мин.4  -зној кисели: оцена мин.4  -пеглање на 110̊С: оцена мин.4  -хемијско чишћење: оцена мин.4  Отпорност према дејству уља: оцена 100  Тканина отпорна према дејству киселина HCl, HNO3, H2SO4  Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене амине | Ком | 41 |  |  |
| 9 | Радно одело **летње дводелно** - **наранџасто**  Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима , црвеним паспулом и флуо траком.  Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули и флуо трака која се наставља на леђима.  Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима , два џепа на бочним странама ногавица и са великим џепом на пластрону који се затвара патент затварачем.Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају пластичним копчама.  Тканина од које је израђено одело, тегет боје:  Површинске масе:230-260 g/m²  Сировински састав:65% полиестер ± 3,35% памук ± 3  Промена мера при прању на 60̊С : по дужини и ширини мах 3%  Постојаност обојења на:  -прање на 60̊С : оцена мин.4  -зној алкални: оцена мин.4  -зној кисели: оцена мин.4  -пеглање на 110̊С: оцена мин.4  -хемијско чишћење: оцена мин.4  Отпорност према дејству уља: оцена 100  Тканина отпорна према дејству киселина HCl, HNO3, H2SO4  Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене амине | Ком | 40 |  |  |
| 10 | Радно одело **зимско дводелно – плаво**  Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима , црвеним паспулом и флуо траком.  Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули и флуо трака која се наставља на леђима.  Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима , два џепа на бочним странама ногавица и са великим џепом на пластрону који се затвара патент затварачем.Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају пластичним копчама.  Тканина од које је израђено одело, тегет боје:  Површинске масе:230-260 g/m²  Сировински састав:65% полиестер ± 3,35% памук ± 3  Промена мера при прању на 60̊С : по дужини и ширини мах 3%  Постојаност обојења на:  -прање на 60̊С : оцена мин.4  -зној алкални: оцена мин.4  -зној кисели: оцена мин.4  -пеглање на 110̊С: оцена мин.4  -хемијско чишћење: оцена мин.4  Отпорност према дејству уља: оцена 100  Тканина отпорна према дејству киселина HCl, HNO3, H2SO4  Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене амине  Уложак одела:  Састоји се од блузе и панталона.Израђен је од штепане поставе са кофлином  Површинска маса:  -постава: 50-60 g/m²  -кофлин: 160-180 g/m²  Сировински састав  -постава: 100% полиестер  -кофлин: 100% полиестер | Ком | 5 |  |  |
| 11 | Радно одело **зимско дводелно – наранџасто**  Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима , црвеним паспулом и флуо траком.  Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули и флуо трака која се наставља на леђима.  Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима , два џепа на бочним странама ногавица и са великим џепом на пластрону који се затвара патент затварачем.Имају еластични задњи део трегера за већу удобност.Трегери се копчају пластичним копчама.  Тканина од које је израђено одело, тегет боје:  Површинске масе:230-260 g/m²  Сировински састав:65% полиестер ± 3,35% памук ± 3  Промена мера при прању на 60̊С : по дужини и ширини мах 3%  Постојаност обојења на:  -прање на 60̊С : оцена мин.4  -зној алкални: оцена мин.4  -зној кисели: оцена мин.4  -пеглање на 110̊С: оцена мин.4  -хемијско чишћење: оцена мин.4  Отпорност према дејству уља: оцена 100  Тканина отпорна према дејству киселина HCl, HNO3, H2SO4  Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене амине  Уложак одела:  Састоји се од блузе и панталона.Израђен је од штепане поставе са кофлином  Површинска маса:  -постава: 50-60 g/m²  -кофлин: 160-180 g/m²  Сировински састав  -постава: 100% полиестер  -кофлин: 100% полиестер | Ком | 5 |  |  |
| 12 | Индустријски заштитни шлем са подбратком  SRPS EN 397 | Ком | 10 |  |  |
| 13 | Провидне заштитне наочаре са бочном заштитом | Ком | 15 |  |  |
| 14 | Наранџасти или жути светлообојени прслук | Ком | 30 |  |  |
| 15 | Полу маска са два замењива филтера за заштиту од гасова и честица  SRPS EN 405:2013 | Ком | 3 |  |  |
| 16 | Филтери за полу маску са позиције 15 | Ком | 6 |  |  |
| 17 | Антифон SRPS:Z:B1.310 | Ком | 2 |  |  |
| 18 | Гумене чизме - дубоке SRPS G.D1.041 са гуменим ребрастим ђоном | Ком | 9 |  |  |
| 19 | Кабанице ПВЦ са капуљачом - жута | Ком | 14 |  |  |
| 20 | Визир за тример | Ком | 2 |  |  |
| 21 | Опасач заштитни SRPS.Z.B1.050 са прихватним ужетом | Ком | 1 |  |  |
| 22 | Летња мајица наранџаста салогом фирме од памучне тканине | Ком | 50 |  |  |
| 23 | Летња мајица плава салогом фирме од памучне тканине | Ком | 50 |  |  |
| **За понуђена одела уз понуду доставити:**Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању и контролисању издат од актеритоване установе са територије србије, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање | | | | | |
| **За понуђене радне ципеле уз понуду доставити:** Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територие Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. | | | | | |
|  | **Квалитет:** Стандардни за ову врсту добара  **Технички прописи и стандарди:** /  **Гарантни рок:** У складу са законом  **Рок извршења:** не дуже од 10 радних дана  **Место извршења:** Ул.Васе Николића 60 Алексинац |  |  |  |  |

*Напомена: Податке у празним пољима уписати читко ,*

ЦЕНА:

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а (динара) |  |
| Обрачунати ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (динара) |  |

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде | \_\_\_ дана (не краћи од 30 дана) |

РОК ИЗВРШЕЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и место извршења | \_\_\_дана (не дуже од 10 дана) на плацу предузећа ул.Васе Николића 60 Алексинац |

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | Одложено плаћање у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној испоруци, на текући рачун понуђача |

Место и датум: М.П. Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МОДЕЛ УГОВОРА**

о купопродаји – добара – Заштитна опрема

Уговорне стране:

1.НАРУЧИЛАЦ: ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

Ул.Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац

ПИБ:100305659

Матични број:07993447

Текући рачун: 160-9485-42 код банке Интесе

Кога заступа: директор Новица Драгићевић

(у даљем тексту:Наручилац/Купац)

2.ПОНУЂАЧ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отворен код пословне банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кога заступа :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у даљем тексту:Понуђач/Продавац)

Наручилац и Понуђач сагласно констатују:

-да је Наручилац на основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,број 91/2019) спровео поступак набавке – добара – Заштитна опрема

-да је Понуђач дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део,

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка – добара – Заштитна опрема, у свему према Обрасцу понуде Наручиоца и карактеристикама из истог који чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључивања.

Утрошком средстава која представљају уговорену вредност набавке,уговор престаје да важи пре истека рока из става 1. Овог члана

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Купац купује а Продавац продаје добра, по ценама из Обрасца понуде који је саставни део уговора.

Укупна уговорна вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (без ПДВ-а)

Укупна уговорна вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (са ПДВ-ом)

У цену су урачунати сви трошкови везани за извршење предметне набавке.

ДИНАМИКА,НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да услугу која је предмет уговора изврши једнократно о свом трошку, у року од 10 радних дана,од дана пријема захтева Купца.

Купац ће плаћање вршити за сваку појединачну набавку из става 1. Овог члана, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна Продавца, испостављеног по извршеној уградњи,на текући рачун Продавца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Продавац гарантује за цене из понуде,у складу са својом пословном политиком.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

Продавац се обавезује да ће добра испоручити у складу са траженим и понуђеним квалитетом.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће испоручивати добра у свему према условима из понуде са којом је учествовао у поступку.

Члан 7.

Продавац се обавезује да испоруку врши на адресу Наручиоца Ул. Васе Николића 60 Алексинац, о сопственом трошку, а у свему сагласно понуди са којом је учествовао у поступку набавке.

Члан 8.

Уколико испоручена добра не испуњавају тражене карактеристике и квалитет наведен у понуди или није фактурисана по цени из понуде , Купац је дужан да достави Продавцу рекламацију.

Продавац се обавезује да одмах, а најкасније у року од 2 дана од пријема рекламације,отклони недостатке или да испоручи добра без недостатка.

У супротном Продавац не остварује право на наплату цене.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

Уколико Продавац не испуни уговор (не отклони недостатке или на други начин повреди одредбе овог уговора) Купац има право да захтева снижење цене или да раскине уговор о чему писмено обавештава Продавца.

Члан 10.

Купац може раскинути уговор и без остављеног накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадно остављеном року.

Члан 11.

Уговор се може раскинути и пре рока на који је закључен уз писмени отказ стране која жели да раскине уговор другој страни,најкасније 15 дана од дана када се тражи раскид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Члан 13.

Прилог и саставни део овог уговора је понуда Продавца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Члан 16.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом,потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветна примерка,од чега свака уговорна страна заджава по 2 (два).

НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ ПОНУЂАЧ/ПРОДАВАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

директор Новица Драгићевић (назив и седиште понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат)